**ИНСТРУКЦИЯ**

**БЕЗОПАСНОГО ВОЖДЕНИЯ ПРИ ЕЗДЕ В ТУМАНЕ.**

Автор: Дихтяр Валерий Сергеевич

мастер п/о МБУДО УЦ

г. Североморск

**Туман создает очень опасные условия езды.**

 Чем более густой туман, тем меньше видимость и тем более осторожно следует ехать. Двигаясь в тумане нужно использовать ближний свет фар и передние противотуманные фары, а также можно использовать задние противотуманные фонари.

 Использовать дальний свет фар не рекомендуется, т.к. плотный туман будет образовывать слепящую световую стену. Когда туман очень плотный, следует следить за краем проезжей части и обочины или за белой полосой разделительной разметки для того чтобы не сбиться с курса.